{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nalla voce NP.STR.02 viene riportata la realizzazione di sistema antisfondellamento con controsoffitto in cartongesso, non sono però riportati i dati di\r\n\r\n- tipo di lastra da utilizzare e\r\n- tipologia e spessore dell'isolante previsto\r\n- altezza intercapedine da realizzare\r\n\r\nEssendo una voce desunta da indagine di mercato, chiediamo indicazioni da quanto riportato dai fornitori interpellati.\r\n\r\nCordiali saluti","A seguire si riporta la risposta al chiarimento.\r\n\r\nLa controsoffittatura interna dovrà essere ribassata di almeno 20 cm, e realizzata con lastre in gesso del tipo Knauf Diamant od equivalente, atto a garantire il contenimento per solai in latero-cemento soggetti a fenomeno di sfondellamento.\r\nLe lastre in gesso dovranno avere le seguenti caratteristiche:\r\n• classe di reazione al fuoco: A2, s1-d0 (UNI EN 13501-1)\r\n• densità: = 1000 kg/m3\r\n• durezza superficiale (indentazione): = 15 mm Ø (EN 520)\r\n\r\nPer quanto riguarda l'isolante, questo è stato riportato nella voce DEI_113131g nella Categoria EDILIZIA in cui vengono indicate tipologia e spessore."]